### Объявление №10

### о проведении закупа медицинского оборудования способом

### запроса ценовых предложений

### г.Алматы 31 .05. 2021г

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ г. Алматы (г.Алматы, ул. Гоголя 53/63) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений товаров (наименование, краткое описание товаров и их количество, объем, выделенная сумма для закупки см.в приложении).

Товар должен быть доставлен: РК, г.Алматы, ул. Гоголя, 53/63.

Окончательный срок представления ценовых предложений: до 12.00 ч. 7 июня 2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14.00 ч. 7 июня 2021 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Гоголя 53/63, 3 этаж, конференц-зал.

Требуемый срок поставки: в течение 3 рабочих дня со дня поступления Заявки Заказчика.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 273 17 26.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит:

- ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (см.приложение),

- разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,

- а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](file:///F%3A%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%93%D0%97%5C2017%5C%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%5C3%20%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961.docx#sub2000) Правил:

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 4 объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Краткая характеристика** | **ед изм** | **кол во** | **Цена за еденицу** | **Общая сумма** |
| Кресло гинекологическое КГ-3М | Кресло гинекологическое должно быть предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.Каркас кресла должен быть выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.Мягкие элементы спинной и тазовой секций должны быть изготовлены из пенополиуретана (толщина не менее 50 мм) и обтянуты винилискожей.Боковые планки-направляющие для размещения приспособлений, а также съемные приспособления выполнены из стали с гальваническим защитно-декоративным покрытием.Подколенники изготовлены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пенополиуретана. Подколенники укомплектованы ремнями, фиксирующими голень.Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья, регулируются по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов.Тазик (для сбора жидкости) выполнен из нержавеющей стали. Тазик устанавливается в кассету, расположенную под основанием тазовой секции кресла. При изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении, не мешает при посадке пациентки в кресло.Подставка для ног — поворотная, закреплена на раме основания. Основание установлено на не более чем 2 ролика и 2 опоры. Кресло поставляется в собранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке.Преимущества:* Высокая прочность каркаса кресла, за счет использования прямоугольной трубы максимального в классе сечения не менее 60х30 мм.
* Подставка для ног имеет должна иметь надежное крепление на раме основания, при необходимости удобно откидывается, обеспечивая жесткую фиксацию подставки на полу.
* Кресло должно легко транспортироваться за счет двух роликов, прочно устанавливается даже на неровной поверхности (опора регулируется).
* Ножная секция из дополнительной комплектации расширяет возможности кресла до уровня операционного стола.

**Технические характеристики:*** допустимая нагрузка — не менее 180 — кг;
* угол наклона спинки (относительно вертикали) — не более 20 — 100°;
* угол наклона сидения (относительно горизонтали) — не более 0 — 20°;
* длина (при поднятой спинке) — не более 1122 мм;
* ширина — не менее 945 мм;
* высота — не менее 1650 мм;
* высота сиденья от пола — не более 900 мм;
* габаритные размеры (дxшxв) — не более 1122х945х1650 мм;
* масса — не более 75 кг;
* габаритные размеры (с упаковкой) — не более 1700х660х930 мм;
* масса (с упаковкой) — не более 80 кг:
* Цвет - Синий
 | Шт | 2 | 650 000 | 1 300 000 |