### Объявление №10

### о проведении закупа медицинского оборудования способом

### запроса ценовых предложений

### г.Алматы 31 .05. 2021г

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ г. Алматы (г.Алматы, ул. Гоголя 53/63) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений товаров (наименование, краткое описание товаров и их количество, объем, выделенная сумма для закупки см.в приложении).

Товар должен быть доставлен: РК, г.Алматы, ул. Гоголя, 53/63.

Окончательный срок представления ценовых предложений: до 12.00 ч. 7 июня 2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14.00 ч. 7 июня 2021 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Гоголя 53/63, 3 этаж, конференц-зал.

Требуемый срок поставки: в течение 3 рабочих дня со дня поступления Заявки Заказчика.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 273 17 26.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

Конверт содержит:

- ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (см.приложение),

- разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,

- а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](file:///F:\Документы%20ГЗ\2017\На%20сайт\3%20Объявления%20и%20приложения\Объявление%20№1.docx#sub2000) Правил:

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 4 объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Краткая характеристика** | **ед изм** | **кол во** | **Цена за еденицу** | **Общая сумма** |
| Кресло гинекологическое КГ-3М | Кресло гинекологическое должно быть предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.  Каркас кресла должен быть выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.  Мягкие элементы спинной и тазовой секций должны быть изготовлены из пенополиуретана (толщина не менее 50 мм) и обтянуты винилискожей.  Боковые планки-направляющие для размещения приспособлений, а также съемные приспособления выполнены из стали с гальваническим защитно-декоративным покрытием.  Подколенники изготовлены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пенополиуретана. Подколенники укомплектованы ремнями, фиксирующими голень.  Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья, регулируются по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов.  Тазик (для сбора жидкости) выполнен из нержавеющей стали. Тазик устанавливается в кассету, расположенную под основанием тазовой секции кресла. При изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении, не мешает при посадке пациентки в кресло.  Подставка для ног — поворотная, закреплена на раме основания. Основание установлено на не более чем 2 ролика и 2 опоры. Кресло поставляется в собранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке.  Преимущества:   * Высокая прочность каркаса кресла, за счет использования прямоугольной трубы максимального в классе сечения не менее 60х30 мм. * Подставка для ног имеет должна иметь надежное крепление на раме основания, при необходимости удобно откидывается, обеспечивая жесткую фиксацию подставки на полу. * Кресло должно легко транспортироваться за счет двух роликов, прочно устанавливается даже на неровной поверхности (опора регулируется). * Ножная секция из дополнительной комплектации расширяет возможности кресла до уровня операционного стола.   **Технические характеристики:**   * допустимая нагрузка — не менее 180 — кг; * угол наклона спинки (относительно вертикали) — не более 20 — 100°; * угол наклона сидения (относительно горизонтали) — не более 0 — 20°; * длина (при поднятой спинке) — не более 1122 мм; * ширина — не менее 945 мм; * высота — не менее 1650 мм; * высота сиденья от пола — не более 900 мм; * габаритные размеры (дxшxв) — не более 1122х945х1650 мм; * масса — не более 75 кг; * габаритные размеры (с упаковкой) — не более 1700х660х930 мм; * масса (с упаковкой) — не более 80 кг: * Цвет - Синий | Шт | 2 | 650 000 | 1 300 000 |